Creare una rete composta dalle seguenti postazioni:


PC\_Andrea 10.0.1.20

PC\_Claudia 10.0.1.22


PC\_Marina 10.0.1.24

Connesse attraverso uno switch01. La SubnetMask è 255.255.0.0

Come primo passo andiamo a effettuare il ping tra PC\_Claudia e PC\_Marina.



Come secondo passo effettuiamo il ping tra PC\_Andrea e PC\_Claudia



Si noti come, durante il primo ping tra Claudia e Maria, il messaggio una volta arrivato allo switch venga inoltrato a tutti gli elementi della rete. Dalla seconda volta in poi il ping verrà inoltrato dallo switch direttamente al pc interessato.